{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["血管外科手术器械"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"血管外科手术器械","index":0,"n_rows":56,"n_cols":9,"rows_kept":56,"merged":[[0,2,0,8],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[8,3,11,3],[8,4,11,4],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[28,3,31,3],[28,4,31,4],[33,3,35,3],[33,4,35,4],[36,3,39,3],[36,4,39,4],[49,3,51,3],[49,4,51,4],[55,0,55,8]]}
[null,null,"                            血管外科手术器械"]
["序号","名称","规格","产品描述/主要组成成分","预期用途","数量","单价","金额","备注"]
[1,"组织剪","弯头，18cm窄头 超锋利硬质合金镶片","由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于剪切组织。",1,9000,9000,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[3,"组织剪","弯头，18cm刃口60° 超锋利硬质合金镶片",null,null,1,10500,10500,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[4,"剥离器","双头弹性，20cm 3/4mm","杆形设计，头部为钝口或微锐，采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于剥离或分离粘膜、组织。",1,3500,3500,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[6,"止血钳","弯有齿，18.0cm GEMINI 全齿","由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于钳夹血管、分离组织以止血。",1,1343,1343,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[7,"显微止血夹","直头，总长55mm,DE BAKEY齿,工作长度20mm,夹持力180g","为U形或V形，带锁扣或由一对尾部叠合的叶片组成。采用纯钛、钛合金和不锈钢等金属材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于手术中临时夹闭血管、组织止血。",1,11000,11000,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[8,"显微止血夹","弯头，总长48mm,DE BAKEY齿,工作长度20mm,夹持力180g",null,null,1,11000,11000,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[9,"显微钳","弯头凹凸齿，13.5cm角弯30°，CASTANEDA COOLEY齿","由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于钳夹组织。",1,20000,20000,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[10,"显微钳","弯头凹凸齿，13.5cm角弯50°，CASTANEDA COOLEY齿",null,null,1,20000,20000,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[11,"显微钳","弯头凹凸齿，11cm右弯，DE BAKEY齿，头长23mm",null,null,1,21400,21400,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[12,"显微钳","弯头凹凸齿，11cm左弯，DE BAKEY齿，头长23mm",null,null,1,21400,21400,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[13,"夹持钳","普通型，18cm弯,φ4mm 转流管钳","由钳柄、钳头和鳃轴螺钉组成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。","用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。",1,20000,20000,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[14,"夹持钳","普通型，19cm弯,φ6mm 转流管钳",null,null,1,20000,20000,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[15,"显微镊","直型直头，20cm滚花圆柄 头宽1.0mm无损伤","由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于夹持组织。",1,18000,18000,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[16,"显微镊","直型直头，20cm滚花圆柄 头宽φ1.0mm圈镊 钻石粉涂层",null,null,1,14000,14000,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[17,"显微镊","直型直头，20cm滚花圆柄 头宽1.5mm无损伤",null,null,1,18000,18000,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[18,"显微持针钳","直形直头，20cm滚花圆柄 头宽1.0mm 带锁扣 钻石粉涂层","由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢或钛合金材质制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于钳夹器械。",1,18000,18000,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[19,"显微持针钳","直形弯头，20cm滚花圆柄 头宽1.0mm 带锁扣 钻石粉涂层",null,null,1,18000,18000,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[20,"吸引管","直型，工作长度140mm,直径2.5mm柔性","由冲吸管、管路和连接口组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。不含冲洗液。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于手术中冲洗组织或吸液。",1,850,850,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[21,"器械盒","铝合金 带型腔",null,null,1,5500,5500,"颈动脉剥脱器械包（高端）"]
[{"$nulls":5},{"$f":"SUM(F3:F21)","v":19},null,{"$f":"SUM(H3:H21)","v":261493}]
["序号","名称","规格","产品描述/主要组成成分","预期用途","数量","单价","金额","备注"]
[1,"动静脉通路隧道器套件","直，φ8mm","由手柄、内杆、外鞘和尖端组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。在使用过程中不接触血液循环系统。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。接触本产品的移植物应去除，不可留置于体内，也不可被再次使用。","用于动静脉通路手术中，构建置入人造血管（移植物）所需的皮下隧道。",1,8600,8600,"外周血管"]
[2,"动静脉通路隧道器套件","微弯，φ8mm",null,null,1,8600,8600,"外周血管"]
[3,"打孔器","通用型，16cm φ4.5","骨科手术配套基础工具。采用不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。","用于骨科手术时打孔、钻孔、扩孔。",1,8000,8000,"外周血管"]
[4,"止血钳","弯有齿，24.0cm角弯60° 头长65mm 弯柄 2*3齿","由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于钳夹血管、分离组织以止血。",2,11000,22000,"外周血管"]
[5,"止血钳","直有齿，24cm角弯30° 头长65mm 平柄 DE BAKEY齿",null,null,2,7500,15000,"外周血管"]
[6,"显微镊","直型直头，20cm滚花圆柄 头宽1.5mm无损伤","由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于夹持组织。",2,18000,36000,"外周血管"]
[7,"显微镊","直型直头，20cm滚花圆柄 头宽2.0mm无损伤",null,null,2,18000,36000,"外周血管"]
[8,"显微镊","直型直头，20cm 头宽2.0mm 硬质合金镶片 Debakey齿",null,null,2,4200,8400,"外周血管"]
[9,"显微镊","直型直头，24cm 头宽1.5mm 硬质合金镶片 Debakey齿",null,null,2,4500,9000,"外周血管"]
[10,"剥离器","双头，20cm 3/4mm","杆形设计，头部为钝口或微锐，采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于剥离或分离粘膜、组织。",2,3500,7000,"外周血管"]
[11,"组织剪","弯头，18cm 超锋利","由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于剪切组织。",2,8000,16000,"外周血管"]
[12,"组织剪","弯头，18cm窄头 超锋利硬质合金镶片",null,null,2,9000,18000,"外周血管"]
[13,"组织剪","弯头，20cm窄头 超锋利硬质合金镶片",null,null,2,9000,18000,"外周血管"]
[14,"显微钳","弯头凹凸齿，13.5cm角弯50°，CASTANEDA COOLEY齿","由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于钳夹组织。",2,20000,40000,"外周血管"]
[15,"显微钳","弯头凹凸齿，14cm，角弯45°，头长40mm",null,null,2,6850,13700,"外周血管"]
[16,"显微钳","弯头凹凸齿，14cm，角弯25°，头长40mm，平柄，COOLEY齿",null,null,2,24000,48000,"外周血管"]
[17,"显微钳","弯头凹凸齿，13.5cm，角弯60°，头长40mm，平柄，COOLEY齿",null,null,2,24000,48000,"外周血管"]
[18,"持针钳","细针直型，23cm窄头 钨碳钢镶片5/0-6/0 Ryder","由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于钳夹器械。",2,3750,7500,"外周血管"]
[19,"显微持针钳","直形直头，20cm流线型头部 带锁扣 头宽1.0mm钻石粉涂层","由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢或钛合金材质制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于钳夹器械。",2,18000,36000,"外周血管"]
[20,"显微镊","直型直头，20cm滚花圆柄 直平台 头宽0.7mm钻石粉涂层","由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于夹持组织。",2,12600,25200,"外周血管"]
[21,"显微止血夹","弯头，11cm GREGORY,左弯 DE BAKEY齿","为U形或V形，带锁扣或由一对尾部叠合的叶片组成。采用纯钛、钛合金和不锈钢等金属材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于手术中临时夹闭血管、组织止血。",2,20000,40000,"外周血管"]
[22,"止血钳","弯有齿，25cm双角弯 头宽48mm 弯柄 DE BAKEY齿","由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于钳夹血管、分离组织以止血。",2,11000,22000,"外周血管"]
[{"$nulls":5},{"$f":"SUM(F24:F45)","v":41},null,{"$f":"SUM(H24:H45)","v":491000}]
["序号","名称","规格","产品描述/主要组成成分","预期用途","数量","单价","金额","备注"]
[1,"显微持针钳","直形弯头，16cm滚花圆柄 头宽0.3mm 带锁扣 钻石粉涂层","由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢或钛合金材质制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于钳夹器械。",1,16000,32000,"动静脉瘘"]
[2,"显微剪","直形弯头，18cm高尔夫球柄 刃口60°刃长10mm","由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于剪切组织。",1,9000,18000,"动静脉瘘"]
[3,"显微止血夹","直头，总长50mm,DE BAKEY齿,工作长度15mm,夹持力180g","为U形或V形，带锁扣或由一对尾部叠合的叶片组成。采用纯钛、钛合金和不锈钢等金属材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于手术中临时夹闭血管、组织止血。",1,10000,20000,"动静脉瘘"]
[4,"显微止血夹","弯头，总长45mm,DE BAKEY齿,工作长度15mm,夹持力180g",null,null,1,10000,20000,"动静脉瘘"]
[5,"显微止血夹","直头， 总长50mm，DIEHTEICH 横齿，工作长度15mm,夹持力80g",null,null,1,10000,20000,"动静脉瘘"]
[6,"显微镊","直型直头，18cm滚花圆柄 直平台 头宽0.5mm钻石粉涂层","由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于夹持组织。",2,12600,50400,"动静脉瘘"]
[7,"拉钩","单头，18.5cm 直角球头 头长6mm","由头部和杆部组成，头部带钩头。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。","用于钩拉组织或皮肤。",1,1280,2560,"动静脉瘘"]
[{"$nulls":5},{"$f":"SUM(F48:F54)","v":8},null,{"$f":"SUM(H48:H54)","v":162960}]
["血管外科手术器械合计：68把、915453元"]